**Приложение №1**

к Рекомендациям по использованию материалов базовых станций СВСП как геодезического обоснования для межевого плана

**Пункты ГГС по районам, использованные для привязки базовых станций СВСП ЯО**

Координаты пунктов ГГС в МСК-76 можно получить в Управлении Росреестра по Ярославской области.

**РС Ярославль:**
1. Аграфенино-479
2. Ботово-440
3. Бурмосово-343
4. Высоково-854
5. Гошки-861
6. Константиново-463
7. Красный Холм-484
8. Курилово-447
9. Селифонтово-333

**РС Переславль:**
1. Батрачка-84
2. Большевик-95
3. Вашутино-133
4. Дубровицы-98
5. Лыченцы-150
6. Мартынка-87
7. Нов. Селезенево-126
8. Свечино-138
9. Филимоново-105
10. Ягренево-112

**РС Рыбинск:**1. Бол. Белево-556
2. Бол. Семенково-488
3. Ильинское-540
4. Кункино-613
5. Летяшкино-565
6. Ломки-497
7. Староселье-579
8. Сретенье-525
9. Рамешки-538
10. Пачеболка-634

**РС Углич:**1. Морозово-367
2. Дуброво-327
3. Нефедьево-321
4. Поддубье-302